<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="0" x2="50.78" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.78" y1="33.96" x2="0" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="E14_Arduino_revB">
<packages>
<package name="ARDUINO_MICRO">
<description>Footprint for representing an Arduino Micro board in an EAGLE schematic. Created by Dave Young for Element14. More EAGLE documentation at: http://www.element14.com/community/community/knode/cadsoft_eagle</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCB1" library="E14_Arduino_revB" package="ARDUINO_MICRO" value="ARDUINO_MICRO"/>
<element name="LD" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RD" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LK" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RK" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LD" pad="1"/>
<contactref element="PCB1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PCB1" pad="A1"/>
<contactref element="RD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LK" pad="1"/>
<contactref element="PCB1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PCB1" pad="A3"/>
<contactref element="RK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LD" pad="2"/>
<contactref element="RD" pad="2"/>
<contactref element="LK" pad="2"/>
<contactref element="RK" pad="2"/>
<contactref element="PCB1" pad="GND."/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LD" pad="3"/>
<contactref element="RD" pad="3"/>
<contactref element="LK" pad="3"/>
<contactref element="RK" pad="3"/>
<contactref element="PCB1" pad="+5V"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
