# Configuration de capteurs millimétriques LD2410C avec Wemos S2 Mini pour ESPHome

Je fais cet article pour complémenter la vidéo des frères Poulain du 13 novembre 2023 sur les capteurs de présence à ondes millémétriques.

Je vais fournir la configuration que j'ai dû reconstruire à partir de la documentation ainsi que de quelques passages de la vidéo, ainsi que le descriptif pas à pas que j'ai dû réaliser afin de faire fonctionner ces capteurs dans Home Assistant

Je le fais aussi pour moi carj'ai une mauvaise mémoire et que j'aime documenter les choses ^w^

## Brasure du capteur LD2410C sur le Wemos S2 mini

- Coller un bout de chatterton sur le capteur, afin de l'isoler carune partie sera en contact du port USB-c
- Placer le capteur comme illustré et décrit sur les photos, et réaliser les brasures de "VBUS", "GND", "16", "18" et "33"
=> dessus.jpg Photo vue du dessus : le Wemos S2 Mini est positionné avec le port USB-C vers le bas de la photo et vers le plafond, le capteur est posé dessus en bas à droite, près du bouton "0"
=> dessous.jpg Photo vue du dessous : le Wemos S2 Mini est retourné, port USB-C vers le bas, laissant apparaitre le marquage des ports, la capteur est positionné complètement en bas à gauche, entre les ports "VBUS" et "33"

## Création de la configuration dans ESPHome sur Home Assistant

Si ce n'est pas fait, installez le Dashboard ESPHome tel qu'expliqué sur le lien suivant :
=> https://esphome.io/guides/getting_started_hassio Getting Started with ESPHome and Home Assistant

- Rendez-vous dans l'onglet ESPHome de votre Home Assistant
- Cliquer sur "Secrets" en haut à droite
- Renseigner le nom de votre wifi après "wifi_ssid:" ainsi que son mot de passe après "wifi_password:", en respectant la casse (les majuscules et minuscules) et en mettant des guillements avant et après
- Cliquer sur "Save" en haut à droite, puis sur la croix en haut à gauche
- Cliquer sur "New Device" en bas à droite, puis sur "Continue"
- Nommer votre futur capteur, par exemple "Présence Bureau", puis cliquer sur "Next"
- Décocher "Use recommanded settings", puis sélectionner "ESP32-S2" puis "WEMOS LOLIN S2 MINI"
- Copier votre clé de chiffrement et garder là en lieu sûr, puis cliquer sur Skip
- Cliquer sur "Edit" sous le nom donné à votre capteur et copiez cette configuration dans un éditeur de texte

## Premier flashage

- Modifier la configuration précédemment copiée dans un éditeur de texte (ne pas directement modifier dans Home Assistant !)
- Remplacer "!secret wifi_ssid" par le nom de votre réseau wifi, en respectant la casse (les majuscules et minuscules) et en mettant des guillements avant et après
- Remplacer "!secret wifi_password" par le mot de passe de votre réseau wifi, toujours en respectant la casse et en mettant des guillements avant et après
- Ajouter les lignes suivantes sous "friendly_name:" dans la catégorie "esphome:" tout en haut de la configuration :
```
  platformio_options:
    board_build.extra_flags:
      - "-DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=0"  # Override, defaults to '-DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1'
```
- Ajouter ces même lignes dans la configuration sur Home Assistant au même endroit que précédemment, cliquer sur "Save" puis la croix
- Enregistrer la configuration dans votre éditeur de texte en lui donnant un nom finissant par ".yaml", tel que "capteur-bureau.yaml"

=> premiere-config.txt Votre fichier de configuration devrait ressembler à celui-ci !

=> https://youtu.be/DjN9L8Cagnw?t=389 Vous pouvez désormais visionner la vidéo des frères Poulain au chapitre "Installation de ESP Home et python"

Une fois Python et ESPHome installés sur votre ordinateur et le Wemos S2 Mini branché à votre PC en maintenant le bouton "0" puis en le relanchant une fois branché, vous pouvez lancer la commande suivante (en remplaçant "capteur-bureau.yaml" par votre nom de configuration) :
```
python3 -m esphome run capteur-bureau.yaml
```

Sélectionnez le choix numéro 1 quand le script vous le demande, en entrant "1" puis en validant avec votre touche Entrée
Le firmware va être écrit sur la carte Wemos S2 Mini

Une fois fini, débranchez et rebranchez le Wemos S2 Mini pour le faire redémarrer, puis rendez-vous dans "Paramètres" puis "Appareils et Services" sur Home Assistant
Vous devriez voir votre capteur tout juste découvert par Home Assistant !
Cliquez sur "Configurer" puis "Valider", enfin, renseignez lui une localisation si demandé et cliquez sur "Terminé"
Si la clé d'API vous est demandée (normalement non), c'est la clé de chiffrement qui vous a été donnée plus tôt et que vous trouverez dans la configuration flashée au niveau de "encryption:" puis "key:"

## Second flashage, mais en wifi !

- Aller dans l'onglet ESPHome de Home Assistant
- Cliquer sur "Edit" sous le nom de votre nouveau capteur
- Normalement la partie concernat le wifi estrestée comme ceci (si ce n'est pas le cas, remettre correctement) :
```
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
```
- Coller le texte suivant après "captive_portal:", en sautant deux lignes et en veillant à supprimer les espaces ajoutés automatiquement :
```
ld2410:

uart:
  tx_pin: GPIO18
  rx_pin: GPIO33
  baud_rate: 256000
  parity: none
  stop_bits: 1

sensor:
  - platform: ld2410
    light:
      name: light
    moving_distance:
      name : Moving Distance
    still_distance:
      name: Still Distance
    moving_energy:
      name: Move Energy
    still_energy:
      name: Still Energy
    detection_distance:
      name: Detection Distance

binary_sensor:
  - platform: ld2410
    has_target:
      name: Presence
    has_moving_target:
      name: Moving Target
    has_still_target:
      name: Still Target

number:
  - platform: ld2410
    timeout:
      name: timeout
    light_threshold:
      name: light threshold
    max_move_distance_gate:
      name: max move distance gate
    max_still_distance_gate:
      name: max still distance gate
    g0:
      move_threshold:
        name: g0 move threshold
      still_threshold:
        name: g0 still threshold
    g1:
      move_threshold:
        name: g1 move threshold
      still_threshold:
        name: g1 still threshold
    g2:
      move_threshold:
        name: g2 move threshold
      still_threshold:
        name: g2 still threshold
    g3:
      move_threshold:
        name: g3 move threshold
      still_threshold:
        name: g3 still threshold
    g4:
      move_threshold:
        name: g4 move threshold
      still_threshold:
        name: g4 still threshold
    g5:
      move_threshold:
        name: g5 move threshold
      still_threshold:
        name: g5 still threshold
    g6:
      move_threshold:
        name: g6 move threshold
      still_threshold:
        name: g6 still threshold
    g7:
      move_threshold:
        name: g7 move threshold
      still_threshold:
        name: g7 still threshold
    g8:
      move_threshold:
        name: g8 move threshold
      still_threshold:
        name: g8 still threshold

switch:
  - platform: ld2410
    engineering_mode:
      name: "engineering mode"
    bluetooth:
      name: "control bluetooth"

select:
  - platform: ld2410
    distance_resolution:
      name: "distance resolution"
    light_function:
      name: light function
```

=> config-finale.txt Votre fichier de configuration devrait ressembler à celui-ci !

=> https://esphome.io/components/sensor/ld2410.html Lien vers la documentation, pour savoir quelle option fait quoi

- Cliquer sur les 3 points verticaux dans le rectangle de votre nouveau capteur de présence, puis sélectionner "Validate"
- Si "INFO Configuration is valid!" est indiqué tout en bas, c'est que tout est bon et que vous pouvez passer à la suite ! Sinon c'est que vous avez fait une erreur dans votre configuration
- Fermer la fenêtre en cliquant sur "Close"
- Cliquer à nouveau sur les 3 points verticaux de votre capteurs et sélectionner "Install" puis "Wirelessly"
- Attendre que la compilation se fasse et se télécharge sur votre capteur en wifi (cela prend pas mal de temps, vous pouvez souffler)
- Si des lignes turquoise et magenta défilent ensuite sur votre écran, c'est que tout s'est bien passé et que le capteur envoit désormais ses mesures à Home Assistant en wifi !
- Cliquer sur "Stop" pour fermer la fenêtre

## C'est la fin !

C'est déjà fini !

Vous trouverez votre capteur dans "Paramètres" puis "Appareils et Services" puis en cliquant sur "n Appareils" sous "ESPHome", tous vos capteurs ajoutés avec cette méthodes apparaitront ici ! :)

Profitez désormais de votre ou vos capteurs !!


Le 25 novembre 2023,
Émy


=> /log ⏪ index
=> / ↩ racine
